|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **台州市中摩科技有限公司** | | | | **技术通知单** | | | | **编号** | | BL-JS-151119-001 |
| **页码** | | 共1 页 第 1 页 |
| **部 门** | | 技术部 | | **日 期** | | 2015．11.19 | | **零件图号** | |  |
| **主题：关于“同欣/48V-60V液晶通用仪表”的技术通知单** | | | | | | | | | | |
| **根据市场需求，对我司现使用“同欣/48V-60V液晶通用仪表”作以下调整：**  1、 取消原装态“**48V-60V**电压选择线”模式（外露白色线、SM插件），改为“**48V-60V**自  识别”模式。  2、“**同欣/**48V-60V液晶仪表自识别”模式操作如下：  注：图中“红色字体”需人为操作，“黑色字体”为仪表芯片自动操作。    **60V车型 48V车型**  **注： 1、此更改针对我司所有“48V-60V”液晶仪表，请各部门悉知，**  **2、后期来料均为新装态仪表（即自识别仪表），请品质部在来料时按照以上要求进行检验。**  **3、请售后部在售后时优先使用新装态主线。**    **通知下发之日起，即刻执行！望各部门悉知！** | | | | | | | | | | |
| **编 制** |  | | **配套部 □** | |  | | **销售部 □** | |  | |
| **校 对** |  | | **品管部 □** | |  | | **成品库 □** | |  | |
| **审 核** |  | | **仓库 □** | |  | | **售 后 □** | |  | |
| **批 准** |  | | **生产部 □** | |  | | **财 务 □** | |  | |
| **抄 送** |  | | | | | | | | | |